**通风橱使用方法及注意事项**

**2018.11**

1、使用前应检查电源，给排水、气体等各种开关及管路是否正常。

2、打开照明设备，检查光源及柜体内部是否正常。

3、打开抽风机，约3分钟内，静听运转是否正常 。

4、依以上顺序检时，如有问题，请即暂停使用，并通知保养单位处理。

5、关机前，抽风机应继续运转几分，柜内废气完全排除 。

6、使用后应将柜体内外擦拭清洁，并关闭各项开关及视窗。

7、实验室内在使用通风柜时也要时常通风，这样对试验人员的身体健康有益。

8、通风橱在使用时，每2小时进行10分钟的补风（即开窗通风）,使用时间超过5小时的,要敞开窗户，避免室内出现压。

9、禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验  。

10、禁止在做实验时将头伸进通风柜内作或查看 。

11、禁止通风柜内存放或实验易燃易爆物品 。

12、禁止将移动插线排或电线放在通柜内 。

 13、禁止通风柜内做国家禁止排放的有机物质与强氧化性物质混合的实验。

14、禁止在没安全的情况下将所实验的物质放置在通风柜内实验，一旦出现化学物质喷溅出来，应立即将源切断 。

15、移动上下视窗时，要缓慢、轻移的操作，以免门拉手将手压坏。

16、实验过程中，将窗离台面100-150 mm为宜  。

 17、通风橱的操作区域要保持畅通，通风柜周围避免堆放物品 。

18、操作人员在不使用通风橱时，通风橱台面避免存放过多试验器材或化学物质，禁止长期堆放。